
/*
//-------- <<< end of configuration section >>> ------------------------------
*/

/*_____ D E C L A R A T I O N S ____________________________________________*/

const uint32_t      BL_PFPA_UTXD0		__attribute__((at(0x000000e0))) = (PFPA_UART0_VAL & 0x3);			//PFPA No of UTXD0 for Boot loader 
const uint32_t      BL_PFPA_URXD0		__attribute__((at(0x000000f0))) = (PFPA_UART0_VAL>>2) & 0x3;		//PFPA No of URXD0 for Boot loader  



/*_____ F U N C T I O N S __________________________________________________*/
void PFPA_Init (void)
{
	SN_PFPA->UART0 = PFPA_UART0_VAL;
	SN_PFPA->UART1 = PFPA_UART1_VAL;
	SN_PFPA->SPI0 = PFPA_SPI0_VAL;
	SN_PFPA->I2C0 = PFPA_I2C0_VAL;

	SN_PFPA->CT16B0 = PFPA_CT16B0_VAL;
	SN_PFPA->CT16B1 = PFPA_CT16B1_VAL;
	SN_PFPA->CT16B5 = PFPA_CT16B5_VAL;
	SN_PFPA->CMP = PFPA_CMP_VAL;
}
