; generated by Component: ARM Compiler 5.04 update 1 (build 49) Tool: ArmCC [5040049]
; commandline ArmCC [--list --debug -c --asm --interleave -o.\obj\usbram.o --asm_dir=.\Listings\ --list_dir=.\Listings\ --depend=.\obj\usbram.d --cpu=Cortex-M0 --apcs=interwork -O0 --diag_suppress=9931 -I"D:\·s¤H°V½m\Open Short\Open_Short_FW\TW\SNLED2735\20200922\SNLED2735_SPI_Demo Code V1.03_20200923\RTE" -IC:\Keil_v5\ARM\PACK\ARM\CMSIS\4.1.0\CMSIS\Include -IC:\Keil_v5\ARM\PACK\SONiX\SN32F2_DFP\1.3.2\Device\Include -D__UVISION_VERSION=514 -D_RTE_ -DSN32F240B --omf_browse=.\obj\usbram.crf Usb\usbram.c]
                          THUMB

                          AREA ||.bss||, DATA, NOINIT, ALIGN=2

                  wUSB_EPnOffset
                          %        16
                  wUSB_EPnPacketsize
                          %        20
                  sUSB_EumeData
                          %        20

                          AREA ||.data||, DATA, ALIGN=2

                  wUSB_EndpHalt
                          DCD      0x00000000
000004  00000000          DCB      0x00,0x00,0x00,0x00
                  pUSB_TableIndex
                          DCD      0x00000000
                  wUSB_TableLength
                          DCD      0x00000000
                  wUSB_IfAlternateSet
                          DCD      0x00000000
                  bNDT_Flag
000014  0000              DCB      0x00,0x00
                  dbNDT_Cnt
000016  0000              DCB      0x00,0x00
                  wUSB_PreTableLength
                          DCD      0x00000000
                  mode
00001c  00000000          DCB      0x00,0x00,0x00,0x00
                  ||cnt||
                          DCD      0x00000000
                  wUSB_MouseData
                          DCD      0x00000000
                  wUSBINT_ReadDataBuf
                          DCD      0x00000000
                  wUSBINT_WriteDataBuf
                          DCD      0x00000000
                  wUSBMAIN_ReadDataBuf
                          DCD      0x00000000
                  wUSBMAIN_WriteDataBuf
                          DCD      0x00000000

;*** Start embedded assembler ***

#line 1 "Usb\\usbram.c"
	AREA ||.rev16_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___8_usbram_c____REV16|
#line 129 "C:\\Keil_v5\\ARM\\PACK\\ARM\\CMSIS\\4.1.0\\CMSIS\\Include\\core_cmInstr.h"
|__asm___8_usbram_c____REV16| PROC
#line 130

 rev16 r0, r0
 bx lr
	ENDP
	AREA ||.revsh_text||, CODE
	THUMB
	EXPORT |__asm___8_usbram_c____REVSH|
#line 144
|__asm___8_usbram_c____REVSH| PROC
#line 145

 revsh r0, r0
 bx lr
	ENDP

;*** End   embedded assembler ***
