#

##

##

    µVision Build Log
    Project:
    U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\2. ROM one byte calculation\SN8F5754_Test Code.uvproj
    Project File Date:  01/12/2022

    Output:
    Rebuild target 'Demo Code'
    assembling OPTIONS_SN8F5754.A51...
    compiling main.c...
    compiling crc.c...
    linking...
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
        SEGMENT: ?PR?CRC_EXECUTERNAGECALCULATION?CRC
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
        SEGMENT: ?PR?_CRC_EXECUTERAMBYTECALCULATION?CRC
    Program Size: data=17.0 xdata=68 code=292
    creating hex file from ".\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO"...
    User command #1: HexConvert.exe SN8F5754 "U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\2. ROM one byte calculation\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO.HEX"
    INI_Ver = V31
    EXE_Ver = V21
    Hex File.ini no set SN8F5754 RomSize
    User command #2: Hexconvert.exe SN8F5754 "U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\2. ROM one byte calculation\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO.HEX" CRC
    INI_Ver = V31
    EXE_Ver = V21
    Hex File.ini no set SN8F5754 RomSize
    ".\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO" - 0 Error(s), 2 Warning(s).

N8F5754_CRC_DEMO" - 0 Error(s), 3 Warning(s). Load "U:\\BOCHEN\\SONIX_51 MCU\\Git_Code_Lib\\SH56E40_CODE_LIB\\01_SH56E40A Demo Application\\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\\2. API type\\2. ROM one byte calculation\\Objects\\SN8F5754_CRC_DEMO" Flash Erase Done. Flash Write Done: 293 bytes programmed. Flash Verify Done: 293 bytes verified.