#

##

##

    µVision Build Log
    Project:
    U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\1. Fully ROM check_API library_\SN8F5754_Test Code.uvproj
    Project File Date:  01/11/2022

    Output:
    Rebuild target 'Demo Code'
    assembling OPTIONS_SN8F5754.A51...
    compiling main.c...
    compiling crc.c...
    linking...
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
        SEGMENT: ?PR?_CRC_EXECUTEROMBYTECALCULATION?CRC
    *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
        SEGMENT: ?PR?_CRC_EXECUTERAMBYTECALCULATION?CRC
    Program Size: data=17.0 xdata=68 code=287
    creating hex file from ".\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO"...
    User command #1: HexConvert.exe SN8F5754 "U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\1. Fully ROM check_API library_\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO.HEX"
    INI_Ver = V31
    EXE_Ver = V21
    CheckSum = 0x3541
    User command #2: Hexconvert.exe SN8F5754 "U:\BOCHEN\SONIX_51 MCU\Git_Code_Lib\SH56E40_CODE_LIB\01_SH56E40A Demo Application\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\2. API type\1. Fully ROM check_API library_\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO.HEX" CRC
    INI_Ver = V31
    EXE_Ver = V21
    CheckSum = 0x3541
    CRC_Type = CRC16
    CRC_CalculationRange = Avoid the last 1 page + 2 Bytes
    CRC_Checksum = 0xA886
    ".\Objects\SN8F5754_CRC_DEMO" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
    Load "U:\\BOCHEN\\SONIX_51 MCU\\Git_Code_Lib\\SH56E40_CODE_LIB\\01_SH56E40A Demo Application\\6. SN8F5754_DemoCode_CRC\\2. API type\\1. Fully ROM check_API library_\\Objects\\SN8F5754_CRC_DEMO"
    Flash Erase Done.
    Flash Write Done: 287 bytes programmed.
    Flash Verify Done: 287 bytes verified.